|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Камера слежения Trophy Cam**  Сочетая технологию цифровой фотографии и пассивные инфракрасные сенсоры, камеры слежения дают вам возможность наблюдать за лесом 24 часа 7 дней в неделю. Встроенная камера включается, когда животное проходит в зоне покрытия сенсора, и фото или короткий клип сохраняется на карте SD. Ночные фотографии делаются со вспышкой светодиодов ночного видения.  **Размер 9 x 14 см. Достаточно велика,чтобы устроить революцию в индустрии.**  Достаточно мала, чтобы уместиться на ладони, и набита технологиями, с которыми вы берёте оленя за рога, как никакая другая камера на рынке. Вы можете унести все свои Trophy Cam с вашего охотничьего угодья в рюкзаке. Продолжительность жизни батареек и скорость срабатывания у неё среди лучших камер в мире на сегодня. Камера работает на одном комплекте батареек АА в течение года. Пассивный ИК сенсор имеет зону покрытия в 3 раза больше, чем уже созданные камеры, со временем срабатывания существенно меньше 1 секунды. Она не напугает дичь благодаря 32 светодиодам ночного видения. Можно установить интервал съемки от 0 до 60 секунд или съемку до 3-х кадров сразу при включении. Видеорежим программируется на запись от 1 до 60 мин. на включение. Кроме того, дополнительный цветной экран немедленно покажет вам то, что вы не заметили. Модель с дисплеем отмечают на снимке дату, время, температуру и фазу луны.   * **Фактический размер изображения: (9 x 14 cм)** * **Работает на одном комплекте батареек АА до 1 года*.*** * **Записывает широкоэкранное видео с разрешением до 720x480** * **Совместима с SD-картами до 16GB для возможного хранения до 10,000 снимков.** * **Дополнительный цветной ЖК (2”/5 см).\***   **\*Свойства модели (119455)**  *Выбор метки изображений с датой, временем, температурой и фазой луны. Дату и время можно выбрать на всех моделях.*  **Характеристики камеры слежения Trophy Cam:**   * 3, 5 или 8 MP высококачественное полноцветное разрешение\*\* * Автоматический сенсор день/ночь * Совмещается с внешним питанием * Регулируемый ПИК (низкий/средний/высокий) * Скорость срабатывания 1 секунда * Интервал между включениями – программируемый от 1 сек. до 60 мин. * Серийная съемка –  до 3 кадров * Длительность видео –  от 1 секунды до 60 минут отсрочки, программируемая * Диапазон температур от -20° C до 60° C * 32 ИК светодиода ночного видения – диапазон до 15 м * ПИК-сенсор с активацией движением в диапазоне до 15 м * 4 AA – 8AA батареек (не входят в комплект) * Работает на одном комплекте батареек до 1 года * Регулируемый сетчатый ремень и 1/4-20 гнездо * SD слот для карты (до 16 GB)   *\* \* Оригинальное разрешение – 5Mp, со сжатием - 3Mp,  и интерполяцией - 8Mp* | |  |  | | --- | --- | | Камера Trophy Cam | | |  | | |  | http://www.reioptics.ru/images/cms/data/trophycam_01.jpg | |  | | |  | http://www.reioptics.ru/images/cms/data/trophycam_02.jpg | |  | | |  | http://www.reioptics.ru/images/cms/data/component_widescreen.gifhttp://www.reioptics.ru/images/cms/data/water.gifhttp://www.reioptics.ru/files/component_moon_phase.gifhttp://www.reioptics.ru/files/component_tempstamp_med.gif | |  | | |
|  | |